问题1：电机无法连接上位机

解决办法：

步骤1：下载最新版本上位机（V0.0.6）以及原始版本上位机连接电机

步骤2：检查电机CANH和CANL以及电源是否接反，电源是否为24V，检查CAN线接触是否良好，用万用表量一下通信状态

步骤3：下载维特智能固件包，打开UART-CAN上位机-1687339389350文件夹中CanMiniIMU程序，点击设置模块，配置波特率为921600，can波特率为1000000，重新给电机上电，如果上电后可以接收到指令，说明通信成功

步骤4：点击维特智能上位机中的帮助工具，点击固件升级,升级TTL-CAN\_N32\_10010\_1\_5.bin文件

问题2：电机参数表刷新失败

解决办法：更新最新版本固件